|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Beszerzés megnevezése** | **Közbeszerzés tárgya** | **Közbeszerzés tervezett mennyisége** | **A tervezett beszerzés becsült nettó értéke** | **A tervezett eljárás fajtája** | **Az eljárás megindításának tervezett ideje (év, negyedév)**  | **Teljesítés határideje****(év, negyedév)** | **Megjegyzés** |
| **1.** | Kőszeg, Árpád tér – Sziget utca – Meskó utca felújítás | Építési beruházás | Aszfalt csatlakozásnál burkolat vágása 60 mAszfalt burkolat marása 5cm vtg.-ban 208 m3AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 5cm vastagságban 208 m3Aknafedlapok szintbe emelése 47 dbBurkolati jelek felfestése 80 m2Meglévő szegélyek javítása 40 mSzegélykő bontása, szegélyépítés 60 mJárdaburkolat helyreállítás 24 m2 | 31 077 400,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás | 2019. I. negyedév | 2019.II. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **2.** | TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003Fenntartható örökség és rendezvény-turizmus Kőszegen | Eszközbeszerzés | - Rendezvény infrastruktúra beszerzése kb. 100 nm alapterületű mobil színpad, valamint egyéb kisléptékű, a rendezvények szervezését segítő eszköz beszerzése - Hangtechnikai eszközök beszerzése kültéri rendezvényekhez: 1 db- 3 db mobil mosdó és mellékhelyiség beszerzése | 46.000.000,- Ft | Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást | 2019. II. negyedév | 2019. II. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **3.** | TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001Kőszeg déli városrészének közlekedés-fejlesztése – Kiss János utca | Építési beruházás | - A Kiss János utca teljes keresztmetszetű burkolat felújítása, járdával, s rakott folyókával együtt 296,4 m hosszban. - Remix útalap készítése 30 cm vastagsávban 598 m3 - 1191 m2 térkő útburkolat építés 10 cm vastag térkőből- 501 m2 térkő járda burkolat építés 6 cm vastag térkőből- 145 m2 bazalt kiskockakő rakott folyóka- 60 m2 bazalt nagykockakő optikai vezetősáv | 72.443.545,- Ft | Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást | 2019. I. negyedév | 2019. IV. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szak-tanácsadó bevonása |
| **4.** | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019Kőszeg városcsapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | Építési beruházás | **Gábor Áron utca, tervezett létesítmények:**123,5 m zárt csatorna Ø 100 beton építése4 db tisztító akna kiépítése122 m Ø 80-as cső elbontása20,4 m2 aszfalt burkolat helyreállítása**Szőlőskert utca, tervezett létesítmények:**98 m zárt csatorna Ø 30 betoncső fektetése; 6 db víznyelő akna készítése39 m burkolt árok építése - (előregyártott elemekből) 89 m folyóka építése előre gyártott beton elemekből5,4 m2 aszfalt burkolat helyreállítása**Királyvölgyi - patak, tervezett létesítmények:**50 m Ø 100 zárt vezeték kiépítése2 db hordalékfogó-tározó műtárgy építése2 db tisztítóakna építése (ebből 1 db meglévő átépítése)1 db hordalékfogó akna (1,5x1,5) készítése**Kálvária utca, tervezett létesítmények:**1 db sávos víznyelő készítése 2,5 m hosszú1 db 5 m hosszú beton csőáteresz építése15 m burkolt árok (előregyártott elemekből) hordalékfogó aknával kiépítése **Mohás utca, tervezett létesítmények:**121 m burkolt árok építése (előregyártott elemekből) 8 db csőáteresz cseréje Ø 40cm beton átereszre**Kőszegfalva, tervezett létesítmények:**137 m burkolt árok építése (előregyártott/betonba rakott terméskő/szárazon rakott terméskő) 313 m földmedrű árok jókarba helyezése (3027-1/8/2011. határozat szerint)30 m Ø 80 zárt vezeték:74 m Ø 60 zárt vezeték; 29 m Ø40/betoncső építése4 db tisztítóakna kiépítése15 m2 aszfalt burkolat helyreállítása | 86.037.190,- Ft | Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást | 2019. I. negyedév | 2020. I. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **5.** | TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja | Építési beruházás | 1. **Bontások**
* földszintes tároló és kereskedelmi épületek 713 m2
* piaci védőtető és pultok 405 m2
* kerítés bontások: 15m
* bontandó aszfalt, beton és térkő burkolatok: 2954 m2
1. **Közterületek megújítása**

**II/A, Parkolók és járdák**1, a 33 férőhelyes parkoló, a piac és a nyilvános WC körüli terület: 3661 m2, ebből. * aszfalt és térkő: 3268 m2,
* zöldfelület: 477 m2

2, a 24 férőhelyes parkoló területe: 1212 m2, ebből* aszfalt és térkő: 1109 m2
* zöldfelület: 103 m2

3, Megújul az iskola sportpályája: 1034 m2, ebből* aszfalt felújítás: 951 m2
* zöldfelület felújítás: 83 m2

**II/B, Parkok**1, Platán park felújítása: 1555 m2 2, Új park területe: 486 m21. **Épületek felújítása és új épület építése**

**III/A**  A felújítás során megújul a városmajor épülete, ahol új piaci csarnok, kerékpártároló és két új üzlet kerül kialakításra. Felújítással érintett alapterület: 277,70 m2III/B A piaci csarnok elé egy acél szerkezetű védőtető készül 357,70 m-es alapterülettel.**III/B** A felújítás során megújul a szomszédos telken álló tároló épület. Felújítással érintett alapterület: 48,65 m2**III/C** Új nyilvános WC épül nettó 18,20 m-rel.**III/D** Új kerítés épül tégla, illetve terméskő burkolattal. Hosszak: 90m + 30m = 120m1. **Eszközbeszerzés: piaci felszerelés**

A piachoz horganyzott acél-fa és műkő elárusító pultok készülnek. A pultok hossza: horganyzott acél-fa mobil asztalok: 66,45 fm ; műkő asztalok: 99,2 fm | 250.740.549,- Ft | Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást | 2019. I. negyedév | 2020. I. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **6.** | TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006Kőszegi Várkör felújítása | Építési beruházás | - Gyepesítés: 219 m2- Zöldfelület megújítása: 794 m2- Tükörkészítés tömörítéssel: 3632 m2- Járda- aszfaltbeton építése tömörítéssel (6 cm vtg.- ban): 74 m3- Útburkolat, aszfaltbeton építése tömörítéssel (4 cm vtg.-ban): 74 m3- Útburkolat, aszfaltbeton építése tömörítéssel (2,5-6 cm vtg.-ban) : 146 m3- Térkő burkolat fektetése: 351 m3 | 102.355.000,- Ft | Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást | 2019. II. negyedév | 2020. II. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **7.** | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007A Kőszegi Városháza épületének tetőszerkezet- felújítása  | Építési beruházás | - Fa szerkezeti részek cseréje, átalakítása 6,15 m3- Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, műemléki cserépfedés:1981 m2- Függő ereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, horganyzott acéllemezből: 250,14 m- Villámvédelem kiépítése 1 db | 72.440.894,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás | 2019. III. negyedév | 2020. II. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **8.** | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése | Építési beruházás | Tetőfödém szigetelés: 966 m2Nyílászáró csere/felújítás: 11db 26,36 m2Lehűlő falfelület szigetelés: 250 m2Napelem telepítés: 34 kWLégtermikus levegő víz hőszivattyútelepítése: 116 kW2 db, egyenként 50 kW teljesítményűkondenzációs gázkazán beépítéseTermosztatikus szabályzó csere: 130 dbFalak külső hőszigetelés min. 14 cm-esNyílászáró U=1.1W/m2KPadlás födém hőszigetelés min. 25 cm-es | 84.304.433,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás | 2019. III. negyedév | 2020. II. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| **9.**  | Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése | Árubeszerzés | Kőszeg Város Önkormányzata és Intézményei részére villamos energia beszerzése, valamint Kőszeg Város közigazgatási területén a közvilágítás villamos energia igényének biztosítása 2020-2021. időszakra | 62.000.000,- Ft | Kbt. 113. § (1) bek. szerinti nyílt nemzeti eljárás | 2019. III. negyedév | 2021. IV. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |